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1. Основная информация
1.1 Основная информация по кейсу
	Компания
	«SA:customer_name»

	Месторождение
	«SA:project_name»
	Кустовая площадка
	«SA:site_name»

	Скважина
	«SA:well_common_name»
	Ствол
	«SA:wellbore_name»

	Траектория
	«SA:name»
	Кейс
	«SA:case_name»

	Забой по стволу
	«SA:md_hole_sect_base» «Units:md_hole_sect_base»
	Забой по вертикали
	«SA:bh_tvd» «Units:bh_tvd»

	Воздушный зазор
	«SA:dAirGap» «Units:dAirGap»
	«SA:Formula_DepthLabel»
	«SA:water_depth» «Units:water_depth»

	Начало отсчета
	«SA:datum_name» @  «SA:datum_elevation»«Units:datum_elevation»
	Тип скважины
	«SA:Formula_WellType»


1.2 Утвержденные жидкости
1.2.1 Данные по жидкости
	Жидкость
	«SA:fluid_name»
	Тип
	«SA:FRML_TYPE»

	Основа
	«SA:FRML_BASETYPE»
	Жидкость основы
	«SA:FRML_BASE_FLUID»

	Реологическая модель
	«SA:FRML_RheologyModel»
	Вспенивание
	«SA:is_foamed»


«BEGIN_CONDITION:Fluid.Compressibility.Show»
1.2.2 Данные по сжимаемости
	Нефть (Объем)/Вода(Объем)
	«SA:percent_oil» «Units:percent_oil»/«SA:percent_water» «Units:percent_water»
	Температура расчета параметров
	«SA:temp_density»

	Минерализация (wt)
	«SA:conc_nacl»
	Средний удельный вес твердой фазы
	«SA:solids_sg_avg»


«END_CONDITION:Fluid.Compressibility.Show»
1.2.3 Данные по реологии
«BEGIN_CONDITION:Cond_CD_FLUID.rheology_model=0»
	Температура
(«Units:temperature»)
	Давление
(«Units:pressure»)
	Плотность
(«Units:base_density»)
	Учет температуры
	Пластическая Вязкость (Mulnf)
(«Units:plastic_viscosity»)
	Предел текучести (Tau0)
(«Units:yield_point»)
	N’
	K’
(«Units:k_prime_parameter»)

	Данные по вискозиметру Fann

	
	
	
	
	
	
	
	
	Скорость
(«Units:rpm»)
	Показания
(«Units:deflection»)

	«temperature»
	«pressure»
	«base_density»
	«is_reference»
	«plastic_viscosity»
	«yield_point»
	«n_prime_parameter»
	«k_prime_parameter»
	«rpm»
	«deflection»


«END_CONDITION:Cond_CD_FLUID.rheology_model=0»«BEGIN_CONDITION:Cond_CD_FLUID_rheology_model_1»
	Температура
(«Units:temperature»)
	Давление
(«Units:pressure»)
	Плотность
(«Units:base_density»)
	Учет температуры
	Пластическая Вязкость (Mulnf)
(«Units:plastic_viscosity»)
	Предел текучести (Tau0)
(«Units:yield_point»)
	Данные по вискозиметру Fann

	
	
	
	
	
	
	Скорость
(«Units:rpm»)
	Показания
(«Units:deflection»)

	«temperature»
	«pressure»
	«base_density»
	«is_reference»
	«plastic_viscosity»
	«yield_point»
	«rpm»
	«deflection»


«END_CONDITION:Cond_CD_FLUID_rheology_model_1»«BEGIN_CONDITION:Cond_CD_FLUID.rheology_model=2»
	Температура
(«Units:temperature»)
	Давление
(«Units:pressure»)
	Плотностьy
(«Units:base_density»)
	Учет температуры
	Пластическая вязкость (Mulnf)
(«Units:plastic_viscosity»)
	N’
	K’
(«Units:k_prime_parameter»)

	Предел текучести (Tau0)
(«Units:yield_point»)
	Данные по вискозиметру Fann 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Скорость
(«Units:rpm»)
	Показания
(«Units:deflection»)

	«temperature»
	«pressure»
	«base_density»
	«is_reference»
	«plastic_viscosity»
	«n_prime_parameter»
	«k_prime_parameter»
	«yield_point»
	«rpm»
	«deflection»


«END_CONDITION:Cond_CD_FLUID.rheology_model=2»«BEGIN_CONDITION:Cond_CD_FLUID.rheology_model=3»
	Температура
(«Units:temperature»)
	Давление
(«Units:pressure»)
	Плотность
(«Units:base_density»)
	Учет температуры
	Пластическая Вязкость (Mulnf)
(«Units:plastic_viscosity»)
	Данные по вискозиметру Fann

	
	
	
	
	
	Скорость
(«Units:rpm»)
	Показания
(«Units:deflection»)

	«temperature»
	«pressure»
	«base_density»
	«is_reference»
	«plastic_viscosity»
	«rpm»
	«deflection»


«END_CONDITION:Cond_CD_FLUID.rheology_model=3»«BEGIN_CONDITION:Cond_CD_FLUID.rheology_model=4»
	Температура
(«Units:temperature»)
	Давление
(«Units:pressure»)
	Плотность
(«Units:base_density»)
	Учет температуры
	m’

	N’
	Пластическая Вязкость (Mulnf)
(«Units:plastic_viscosity»)
	Предел текучести (Tau0)
(«Units:yield_point»)
	Данные по вискозиметру Fann

	
	
	
	
	
	
	
	
	Скорость
(«Units:rpm»)
	Показания
(«Units:deflection»)

	«temperature»
	«pressure»
	«base_density»
	«is_reference»
	«m_parameter»
	«n_prime_parameter»
	«plastic_viscosity»
	«yield_point»
	«rpm»
	«deflection»


«END_CONDITION:Cond_CD_FLUID.rheology_model=4»
«BEGIN_CONDITION:FromApp.DisplayHole»
1.3 [bookmark: _Toc405811713]Данные по секциям
	Тип секции
	Глубина секции
(«Units:depth»)
	Длина секции
(«Units:length»)
	Глубина башмака
(«Units:md_shoe»)
	Внутренний диаметр
(«Units:hole_size»)
	Зазор («Units:id_drift»)
	Эффективный диаметр
(«Units:effective_diameter»)
	Коэф. трения
	Линейная вместимость («Units:linear_capacity»)
	Объемное Уширение
(«Units:volume_excess»)

	«t2.description»
	«t1.depth»
	«t1.length»
	«t1.md_shoe»
	«t1.hole_size»
	«t1.id_drift»
	«t1.effective_diameter»
	«t1.cof»
	«t1.linear_capacity»
	«t1.volume_excess»


«END_CONDITION:FromApp.DisplayHole»
«BEGIN_CONDITION:FromApp.DisplayStringDetails»
1.4 [bookmark: _Toc405811714]Детали по рабочей колонне
	Тип
	Длина
(«Units:length»)


	Глубина
(«Units:depth»)

	Тело элемента
	Стабилизатор / Замок трубы
	Вес
(«Units:approximate_weight»)
	Материал
	Марка стали
	Класс износа

	
	
	
	Наруж. диаметр
(«Units:od_body»)
	Внутр. Диаметр
(«Units:id_body»)
	Средняя длина трубы
(«Units:average_joint_length»)
	Длина
(«Units:length_tool_joint»)
	Наруж. диаметр
(«Units:od_connection»)
	Внутр. диаметр
(«Units:id_connection»)
	
	
	
	

	«t2.description»
	«fx_length__N0»
	«fx_depth__N0»
	«t1.od_body»
	«t1.id_body»
	«t1.average_joint_length»
	«t1.FRML_length_tool_joint»
	«t1.FRML_od_connection»
	«t1.id_connection»
	«t1.approximate_weight»
	«t1.material»
	«t1.grade»
	«t1.service_class»


«END_CONDITION:FromApp.DisplayStringDetails»«BEGIN_CONDITION:FromApp.DisplayStringGrades»
1.4.1 Используемые марки стали
	Марка стали
	Минимальный предел текучести («Units:min_yield_stress»)

	«grade»
	«min_yield_stress__N0»


«END_CONDITION:FromApp.DisplayStringGrades»«BEGIN_CONDITION:FromApp.DisplayStringNozzle»
1.4.2 [bookmark: _Toc405811716]Промывочные элементы рабочей колонны
	Компонент
	Глубина по стволу
(«Units:depth»)
	Отрытый порт
	Отклоненный поток
	Величина отклонения
(«Units:bitflow_rate»)
	Промывочное отверстие
(«Units:nozzle_diameter»)
	Сум. площадь промывки
(«Units:tfa»)

	«t2.description»
	«fx_stringNozzles_depth__N0»
	«t1.FRML_port_open»
	«t1.FRML_diverted_flow»
	«t1.FRML_amount_diverted»
	«Frml_Nozzles»
	«t1.FRML_TFA»


«END_CONDITION:FromApp.DisplayStringNozzle»
«BEGIN_CONDITION:FromApp.DisplayInnerStringDetails»
1.5 [bookmark: _Toc405811717]Детали по внутренней колонне
	Тип
	Длина
(«Units:length»)


	Глубина
(«Units:depth»)

	Наруж. диаметр
(«Units:od_body»)
	Внутр. диаметр
(«Units:id_body»)
	Средняя длина трубы
(«Units:average_joint_length»)
	Длина
(«Units:length_tool_joint»)
	Наруж. диаметр
(«Units:od_connection»)
	Внутрен. диаметр
(«Units:id_connection»)
	Вес
(«Units:approximate_weight»)
	Материал
	Марка стали
	Класс износа

	«t2.description»
	«t1.length»
	«t1.depth»
	«t1.od_body»
	«t1.id_body»
	«t1.average_joint_length»
	«t1.FRML_length_tool_joint»
	«t1.FRML_od_connection»
	«t1.id_connection»
	«t1.approximate_weight»
	«t1.material»
	«t1.grade»
	«t1.service_class»


«END_CONDITION:FromApp.DisplayInnerStringDetails»«BEGIN_CONDITION:FromApp.DisplayInnerStringGrades»
1.5.1 [bookmark: _Toc405811718]Используемые марки стали
	Марка стали
	Минимальный предел текучести («Units:min_yield_stress»)

	«grade»
	«min_yield_stress__N0»


«END_CONDITION:FromApp.DisplayInnerStringGrades»«BEGIN_CONDITION:FromApp.DisplayInnerStringNozzles»
1.5.2 [bookmark: _Toc405811719]Промывочные элементы внутренней рабочей колонны
	Компонент
	Глубина по стволу
(«Units:depth»)
	Открытый порт
	Отклоненный поток
	Величина отклонения
(«Units:bitflow_rate»)
	Промывочные отверстия
(«Units:nozzle_diameter»)
	Суммарная площадь промывки («Units:tfa»)

	«t2.description»
	«t1.depth»
	«t1.FRML_port_open_instr»
	«t1.FRML_diverted_flow_instr»
	«t1.FRML_amount_diverted_instr»
	«Frml_Nozzles_instr»
	«t1.FRML_TFA_instr»


«END_CONDITION:FromApp.DisplayInnerStringNozzles»«BEGIN_CONDITION:FlotSection.Show»
1.6 [bookmark: _Toc405811720]Информация о плавучести
	Описание
	Глубина по стволу
(«Units:depth»)
	Условие расчета плавучести
	Внутренний диаметр для расчета плавучести
(«Units:float_id»)
	% Открытой площади
	Сум. площадь промывки («Units:tfa»)

	«catalog_key_desc»
	«depth»
	«is_flow_out»
	«float_id»
	«perc_area_open»
	«tfa»


«END_CONDITION:FlotSection.Show»
«BEGIN_CONDITION:WP_TDA_PARAMS.use_friction_device»
1.7 [bookmark: _Toc405811721]Центрирующие устройства
	Фиксируемость
	Тип
	Начало интервала от забоя
(«Units:bot_from_bit»)
	Конец интервала от забоя
(«Units:top_from_bit»)
	Относительное трение - Натяжение
	Относительное трение - Момент
	Наружный диаметр - Фактический
(«Units:act_diameter»)
	Наружный диаметр - Эффектичныйe
(«Units:eff_diameter»)
	Частота расстановки элементов
	Частота соединений
	Вес элемента

(«Units:item_weight»)
	Длина элемента

(«Units:item_length»)

	«is_rigid»
	«type»
	«bot_from_bit»
	«top_from_bit»
	«cof_axial»
	«cof_radial»
	«act_diameter»
	«eff_diameter»
	«frequency»
	«number_joints»
	«item_weight»
	«item_length»


«END_CONDITION:WP_TDA_PARAMS.use_friction_device»«BEGIN_CONDITION:Tortuosity.show»
1.8 Извилистость («SA:Title»)
	Период извилистости
	«SA:tortuosity_period» «Units:tortuosity_period»

	Интервал интерполяции
	«SA:interpolation_interval» «Units:interpolation_interval»



	Глубина начала интервала по стволу
(«Units:md»)
	Интенсивность проявления
(«Units:magnitude»)

	«md»
	«magnitude»


«END_CONDITION:Tortuosity.show»
«BEGIN_CONDITION:Cond_WellPath.Show»
1.9 [bookmark: _Toc405811723]Траектория – Метод расчета: Минимальная кривизна
	Глубина по стволу
(«Units:md»)
	Зенитный угол
(«Units:inclination»)
	Азимутальный угол
(«Units:azimuth»)
	Глубина по вертикали
(«Units:tvd»)
	Пространст. интенсивн. искривления
(«Units:Dogleg»)
	Абсолют. извил-сть
(«Units:AbsTort»)
	Относит. извил-сть
(«Units:RelTort»)
	Смещ.-е
(«Units:VS»)
	NS
(«Units:NS»)
	EW
(«Units:EW»)
	Интен-сть по зен.углу («Units:Build»)
	Интен-сть по азим.углу
(«Units:Walk»)

	«md»
	«inclination»
	«azimuth»
	«tvd»
	«Dogleg»
	«AbsTort»
	«RelTort»
	«VS»
	«NS»
	«EW»
	«Build»
	«Walk»


«END_CONDITION:Cond_WellPath.Show»
«BEGIN_CONDITION:Cond_WellpathInterpolation.Show»
1.10 [bookmark: _Toc405811724]Траектория – Метод расчета: Минимальная кривизна
	Глубина по стволу
(«Units:md»)
	Зенитный угол
(«Units:inclination»)
	Азимутальный угол
(«Units:azimuth»)
	Глубина по вертикали
(«Units:tvd»)
	Пространст. интенсивн. искривления («Units:Dogleg»)
	Абсолютная извил-сть
(«Units:AbsTort»)
	Относит. извил-сть
(«Units:RelTort»)
	Смещ.-е («Units:VS»)
	NS
(«Units:NS»)
	EW
(«Units:EW»)
	Интен-сть по зен.углу
(«Units:Build»)
	Интен-сть по азим.углу
(«Units:Walk»)

	«md»
	«inclination»
	«azimuth»
	«tvd»
	«Dogleg»
	«AbsTort»
	«RelTort»
	«VS»
	«NS»
	«EW»
	«Build»
	«Walk»


«END_CONDITION:Cond_WellpathInterpolation.Show»
«BEGIN_CONDITION:PORE_PRESSURE.SHOW»
1.11 [bookmark: _Toc405811725]Информация о поровом давлении
	Глубина по вертикали (TVD)
(«Units:tvd»)
	Поровое давление
(«Units:pore_pressure»)
	Эквивалентный вес раствора (EMW)
(«Units:pore_pressure_emw»)

	«tvd»
	«pore_pressure»
	«pore_pressure_emw»


«END_CONDITION:PORE_PRESSURE.SHOW»«BEGIN_CONDITION:FRAC_GRADIENT.Show»
1.12 [bookmark: _Toc405811726]Информация по градиенту гидроразрыва
	Глубина по вертикали (TVD)
(«Units:tvd»)

	Давление гидроразрыва
(«Units:frac_gradient_pressure»)

	Эквивалентный вес раствора (EMW)
(«Units:frac_gradient_emw»)


	«tvd»
	«frac_gradient_pressure»
	«frac_gradient_emw»


«END_CONDITION:FRAC_GRADIENT.Show»
1.13 [bookmark: _Toc405811727]Данные по геотермальному градиенту
	Температура окружающей среды
	«SA:surface_ambient_temp» «Units:surface_ambient_temp»
	Температура на выходе из скважины
	«SA:mudline_temp» «Units:mudline_temp»

	Температура @ Глубина
	«SA:temp_tvd» «Units:temp_tvd» @ «SA:bh_tvd» «Units:bh_tvd»
	Градиент
	«SA:grad_tvd» «Units:grad_tvd»


«BEGIN_CONDITION:Geothermal.AdditionalTemp.Show»
	Дополнительные данные по температуре
	Глубина по вертикали
(«Units:tvd»)
	Температура
(«Units:temperature»)

	«tvd»
	«temperature»


«END_CONDITION:Geothermal.AdditionalTemp.Show»«BEGIN_CONDITION:FormationProperties.Simple.Show»
1.14 [bookmark: _Toc405811728]Свойства пласта
	Глубина подошва по вертикали
(«Units:prognosed_base_tvd»)
	Глубина по стволу
(«Units:prognosed_base_md»)

	«prognosed_tvd»
	«prognosed_md»


«END_CONDITION:FormationProperties.Simple.Show»«BEGIN_CONDITION:FormationProperties.Show»
1.15 [bookmark: _Toc405811729]Свойства пласта
	Глубина подошвы по вертикали
(«Units:prognosed_base_tvd»)
	Глубина по стволу
(«Units:prognosed_base_md»)
	Модуль эластичности
(«Units:elastic_modulus»)
	Коэффициент Пуассона

	«prognosed_tvd»
	«prognosed_md»
	«elastic_modulus»
	«poissons_ratio»


«END_CONDITION:FormationProperties.Show»
2. Схематика
	Скважина: 	
	«SA:well_common_name»
	Ствол:
	«SA:wellbore_name»
	Кейс:
	«SA:case_name»
	Раб. колонна:
	«SA:assembly_name»
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«BEGIN_CONDITION:GenOutputPlots.Exits»
3. Графики основных расчетов
	

	3.1 [bookmark: _Toc405811730]«Title»
[image: ]


«END_CONDITION:GenOutputPlots.Exits»«BEGIN_CONDITION:Cond_TDPlots.Section.Show»
4. [bookmark: _Toc405811731]Данные для расчета в Модуле Момент и Натяжение (Torque & Drag)
4.1 Настройки анализа
	Глубина долота по стволу
	«SA:md_assembly_base» «Units:md_assembly_base»
	Использовать в расчете дополнительное влияние знакопеременных нагрузок
	«SA:FRML_allow_bsmf»

	Вес блока
	«SA:hoist_equip_weight» «Units:hoist_equip_weight»
	Модель анализа жесткой колонны
	«SA:FRML_Calc_Stiffness»

	Использование в расчете трение в шкивах талевой системы
	«SA:Frml_Use_Sheave»
	Использование в расчете вязкостных параметров раствора
	«SA:frml_use_viscousdrag»

	Подача насосов
	  «SA:flow_rate» «Units:flow_rate»
	Нормализованная длина контактного усилия
	«SA:force_interval» «Units:force_interval»

	КПД талевой системы (одиночного шкива)
	 «SA:sheave_efficiency»
	Количество струн талевой системы
	«SA:no_of_lines»

	
	
	Боковая Сила
	«SA:rsrlss_side_load» «Units:rsrlss_side_load»

	Смещение от устья
	«SA:rsrlss_offset_wh» «Units:rsrlss_offset_wh»
	Угол на устье
	«SA:rsrlss_angle_wh» «Units:rsrlss_angle_wh»


«BEGIN_CONDITION:TDPlots.RunSection.Show»
4.2 [bookmark: _Toc405811732]Парметры анализа
	Начальная глубина
	«SA:drag_start_md» «Units:drag_start_md»
	Конечная глубина
	«SA:drag_end_md» «Units:drag_end_md»

	Шаг анализа
	«SA:drag_step» «Units:drag_step»
	
	


«END_CONDITION:TDPlots.RunSection.Show»«BEGIN_CONDITION:TnDSection.Operations.Show»
4.3 [bookmark: _Toc405811733]Параметры операций для Нормального Анализа
	Операции при бурении
	Нагрузка на долото/Затяжка
(«Units:rotary_wob»)
	Момент на долоте
(«Units:rotary_tab»)

	Вращение на забое
	«SA:rotatingOnBottomValue»
	«SA:rotateOnBottomTabValue»

	Направленное бурение
	«SA:slideDrillingValue»
	«SA:slideDrillingTabValue»

	Обратная проработка
	«SA:backreamingValue»
	«SA:backreamingTabValue»

	Вращение над забоем
	«SA:use_rotating_off_bottom»
	

	Операции при СПО
	Скорость
(«Units:trip_in_trip_speed»)
	Обороты
(«Units:trip_in_rotation_speed»)

	Спуск
	«SA:tripInValue»
	«SA:tripInRotateValue»

	Подъем
	«SA:tripOutValue»
	«SA:tripOutRotateValue»


«END_CONDITION:TnDSection.Operations.Show»«BEGIN_CONDITION:TnDSection.HybridModel.Show»
4.4 [bookmark: _Toc405811734]Параметры для Гибридной Модели по операциям
	Неизвестный параметр:«SA:FRM_unkownparam»

	Операции
	«SA:FRM_unkownparam_label»
(«Units:trip_out_hookload»)
	Момент на поверхности
(«Units:rotate_surface_torque»)

	Спуск
	«SA:FRM_UNKNOWN_WOB_HOOK»
	“NA”

	Подъем
	«SA:frml_trip_out_wob_hookload»
	“NA”

	Вращение
	«SA:FRM_rotate_wob_hookload»
	«SA:rotate_surface_torque»


«END_CONDITION:TnDSection.HybridModel.Show»«BEGIN_CONDITION:Cond_TD_FrictionFactor_HoleSection»
4.5 [bookmark: _Toc405811735]Факторы трения
	Тип секции
	Коэффициенты трения

	«t2.description»
	«t1.cof»


«END_CONDITION:Cond_TD_FrictionFactor_HoleSection»«BEGIN_CONDITION:Cond_TD_FrictionFactor_Operation»
4.6 Факторы трения
	
	В обсаженном стволе
	В открытом стволе

	Вращение на забое
	«SA:cof_casing_rot_on_bottom»
	«SA:cof_oh_rot_on_bottom»

	Направленное бурение
	«SA:cof_casing_sliding»
	«SA:cof_oh_sliding»

	Обратная проработка
	«SA:cof_casing_back_reaming»
	«SA:cof_oh_back_reaming»

	Вращение над забоем
	«SA:cof_casing_rot_off_bottom»
	«SA:cof_oh_rot_off_bottom»

	Спуск
	«SA:cof_casing_trip_in»
	«SA:cof_oh_trip_in»

	Подъем
	«SA:cof_casing_trip_out»
	«SA:cof_oh_trip_out»


«END_CONDITION:Cond_TD_FrictionFactor_Operation»«BEGIN_CONDITION:Cond_TD_FluidsColumn»
4.7 Распределение дижкостей по колонне
4.7.1 Рабочая колонна
	Рабочая колонна
	«SA:assembly_name»
	Глубина спуска
	«SA:md_assembly_base» «Units:md_assembly_base»

	Давление в колонне на поверхности
	«SA:string_surface_press» «Units:string_surface_press»
	
	

	Подача бурового раствора
	«SA:pump_flow_rate» «Units:pump_flow_rate»
	
	


«BEGIN_CONDITION:Cond_TD_FluidColumn_String»

	От долота («Units:bottom_md»)
	Вес раствора («Units:mud_weight»)

	«bottom_md»
	«mud_weight»


«END_CONDITION:Cond_TD_FluidColumn_String»
4.7.2 Заколонное пространство
	Секция
	«SA:hole_name»
	Глубина секции
	«SA:md_hole_sect_base» «Units:md_hole_sect_base»

	Заколонное давление на устье
	«SA:annular_surface_press» «Units:annular_surface_press»
	
	


«BEGIN_CONDITION:Cond_TD_FluidColumn_Annulus»

	От долота («Units:bottom_md»)
	Вес раствора («Units:mud_weight»)

	«bottom_md»
	«mud_weight»


«END_CONDITION:Cond_TD_FluidColumn_Annulus»«END_CONDITION:Cond_TD_FluidsColumn»
«BEGIN_CONDITION:TDPlots.RunSection.Show»
4.8 Заполнение рабочей колонны
	Учитывать заполнение рабочей колонны (только Спуск)
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~FR_Use_String_F»
	Период
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~casing_fill_per» «Units:WP_TDA_PARAMS~casing_fill_period»



«END_CONDITION:TDPlots.RunSection.Show»«BEGIN_CONDITION:TnDSection.Operations.Show»

«END_CONDITION:TDPlots.Section.Show»«BEGIN_CONDITION:Cond_TDANormalSummaryExists»
5. Результаты расчета моментов и натяжений
5.1 [bookmark: _Toc405811739]Механические ограничения
	Запас по затяжке на подъем
	«SA:MaxWtYieldMW» «Units:MaxWtYieldMW»
	до
	«SA:MaxWtYieldPerc»% of yield

	Минимальная нагрузка на долото до синусоидальной потери устойчивости при вращении на забое
	«SA:MinWtBuckleMW» «Units:MinWtBuckleMW»
	на
	«SA:MinWtBuckleDepth» «Units:MinWtBuckleDepth»

	Минимальная нагрузка на долото до спиральной потери устойчивости при вращении на забое
	«SA:MinWtPlasticMW» «Units:MinWtPlasticMW»
	на
	«SA:MinWtPlasticDepth» «Units:MinWtPlasticDepth»

	Затяжка при подъеме 
	«SA:PickUp» «Units:PickUp»

	Разгрузка при спуске
	«SA:SlackOff» «Units:SlackOff»

	Грузоподъемность вышки
	«SA:rig_capacity» «Units:rig_capacity»

	Крутящий момент (Момент ротора вышки)
	«SA:torque_rating» «Units:torque_rating»


5.2 [bookmark: _Toc405811740]Суммарный отчет по нагрузкам
	Условие нагружения
	Отказ по напряжению
	Пределы потери устойчивости
	Отказ по моменту
	Момент на столе ротора






(«Units:SurfaceõTorque»)
	 Общее скручивание с учетом момента на долоте

(«Units:TwistõWithõTorque»)
	Общее скручивание без учета момента на долоте


(«Units:TwistõWithõNoõTorque»)
	Измеренный вес





(«Units:MeasuredõWeight»)
	Общее натяжение





(«Units:TotalõStretch»)
	Осевое напряжение = 0
	Нейтрал. точка на расстоянии от устья



(«Units:NeutralõPointõDepth»)
	Нейтрал. точка на расстоянии от долота



(«Units:NeutralõPointõFromõBit»)

	
	Усталость
	Достижение 90% предела текучести
	Достижение 100% предела текучести
	Синусоидальный
	Спиральный
	Запирание
	
	
	
	
	
	
	Расстояние от поверхности


(«Units:ZeroõAxialõStressõDepth»)
	Расстояние от долота



(«Units:ZeroõAxialõFromõBit»)
	
	

	«LoadõCondition»
	«Fn_Fatigue»
	«fn_90pct»
	«fn_100pct»
	«FN_sinusoidal»
	«fn_helical»
	«fn_lockup»
	«Fn_TorqueFailure»
	«SurfaceõTorque»
	«TwistõWithõTorque»
	«TwistõWithõNoõTorque»
	«MeasuredõWeight»
	«TotalõStretch»
	«ZeroõAxialõStressõDepth»
	«ZeroõAxialõFromõBit»
	«NeutralõPointõDepth»
	«NeutralõPointõFromõBit»


«END_CONDITION:Cond_TDANormalSummaryExists»«BEGIN_CONDITION:TDPlots.Section.Show»
6. Графики Модуля Момент и Натяжение
	

	6.1 [bookmark: _Toc405811741]«Title»
[image: ]


«END_CONDITION:Cond_TDPlots.Section.Show»«BEGIN_CONDITION:HydraulicsDataSection.Show»
7. Данные для расчета в Модуле Гидравлика (Hydraulics)
7.1 Инструмент расчета
	Используемая модель
	«SA:FrmHydraulicsCalculationModel»
	


«BEGIN_CONDITION:Cond_UseDownHoleProperties.No»
	Использовать скважинные условия
	«SA:use_downhole_properties»
	


«END_CONDITION:Cond_UseDownHoleProperties.No»«BEGIN_CONDITION:Cond_UseDownHoleProperties.Yes»
	Использовать скважинные условия
	«SA:use_downhole_properties»
	Прогноз реологии
	«SA:rheology_prediction»


«END_CONDITION:Cond_UseDownHoleProperties.Yes»«BEGIN_CONDITION:Hyd.CuttingLoadingCalc»

7.2 [bookmark: _Toc405811742]Параметры расчета оседания шлама
«BEGIN_CONDITION:Hyd.SurfaceEquip»
	Механическая скорость проходки
	«SA:rop» «Units:rop»
	Скорость оборотов ротора
	«SA:rotary_speed» «Units:rotary_speed»


«END_CONDITION:Hyd.SurfaceEquip»
«BEGIN_CONDITION:HYd.SurfaceEquipNO»
	Механическая скорость проходки
	«SA:rop» «Units:rop»
	Скорость оборотов ротора
	«SA:rotary_speed» «Units:rotary_speed»

	Подача насосов
	«SA:flow_rate» «Units:flow_rate»
	
	


«END_CONDITION:HYd.SurfaceEquipNO»
	Диаметр частиц шлама
	«SA:cuttings_diameter» «Units:cuttings_diameter»
	Плотность частиц шлама
	«SA:cuttings_density» «Units:cuttings_density»

	Пористость шламовой подушки
	«SA:bed_porosity» «Units:bed_porosity»
	Интервал расчета по глубине ствола
	«SA:md_calc_interval» «Units:md_calc_interval»



«BEGIN_CONDITION:Cond_HydCalcModelIsDFG.Yes»
	Оседание шлама
	«SA:cuttings_load_percent» %
	


«END_CONDITION:Cond_HydCalcModelIsDFG.Yes»
«END_CONDITION:Hyd.CuttingLoadingCalc»
«BEGIN_CONDITION:Hyd.SurfaceEquip»
7.3 [bookmark: _Toc405811743]Информация по оборудованию на по верхности
	Расчетные потери давления
	«SA:FR_dropCalcType»
	Максимальное рабочее давление
	«SA:max_working_press» «Units:max_working_press»

	Режим оборудования
	«SA:FR_Equipmentmode» 
	Потери давления на поверхности
	«SA:FR_PressureDrop» 

	Тип оборудования
	«SA:FR_Equip_type»
	
	


«BEGIN_CONDITION:Hyd.SurfaceEquip.CustomRotatry.Show»
	Учитывать нагнетательную линию насоса
	«SA:use_pump_discharge_line»
	«SA:run_length» «Units:reel_length»
	«SA:run_id» «Units:run_id»

	Потери на стояке
	«SA:use_standpipe»
	«SA:stand_pipe_length» «Units:stand_pipe_length»
	«SA:stand_pipe_id» «Units:stand_pipe_id»

	Потери в рукаве
	«SA:use_hose»
	«SA:hose_length» «Units:hose_length»
	«SA:hose_id» «Units:hose_id»

	Потери в вертлюге
	«SA:use_swivel»
	«SA:swivel_length» «Units:swivel_length»
	«SA:swivel_id» «Units:swivel_id»

	Потери в ВБТ
	«SA:use_kelly»
	«SA:kelly_length» «Units:kelly_length»
	«SA:kelly_id» «Units:kelly_id»

	Использование ВСП
	«SA:use_top_stack_height»
	«SA:top_stack_height» «Units:top_stack_height»
	«SA:stack_height_id» «Units:stack_height_id»

	
	
	
	

	Применяемый составной реагентопровод
	«SA:umbilical_present»
	Наружный диаметр составного реагентопровода
	«SA:umbilical_od» «Units:umbilical_od»

	Тип навивки ГНКТ
	«SA:coiled_tubing_wrap_type»
	Диаметр сердечника
	«SA:core_diameter» «Units:core_diameter»

	Диаметр барабана
	«SA:reel_diameter» «Units:reel_diameter»
	Длина барабана
	«SA:reel_length» «Units:reel_length»

	Увеличение возвышения закачки
	«SA:inj_stack_height» «Units:inj_stack_height»
	Внутренняя ширина
	«SA:inside_width» «Units:inside_width»


«END_CONDITION:Hyd.SurfaceEquip.CustomRotatry.Show»
7.4 [bookmark: _Toc405811744]Информация по насосам
	Максимальное давление на поверхности
	«SA:Frm_Max_Surface_Pressure» «Units:max_discharge_press»
	Подача насосов
	«SA:flow_rate» «Units:flow_rate»

	Максимальная мощность насоса
	«SA:frm_hp_rating» «Units:hp_rating»
	Максимально допустимая подача буровых насосов
	«SA:Frm_max_pump_rate» «Units:max_pump_rate_user»

	Учет шероховатости
	«SA:FR_use_roughness»
	
	

	Шероховатость внутри труб
	«SA:FR_pipe_roughness» 
	Шероховатость снаружи труб
	«SA:FR_annulus_roughness» 

	Подпорный насос
	«SA:is_enabled»
	Глубина ввода
	«SA:FR_Injection_Depth» 

	Температура ввода
	«SA:FR_Injection_Temp» 
	Интенсивность ввода
	«SA:FR_Injection_rate»                              

	С учетом потерь давления в соединениях труб
	«SA:pipe_minor_press_loss»
	
	

	Учитывать противодавление
	«SA:back_pressure_option»
	Противодавление
	«SA:back_pressure» «Units:back_pressure»

	Возврат на уровень морского дна
	«SA:sea_floor_returns»
	Плотность морской воды
	«SA:FR_seadensity» 


«END_CONDITION:Hyd.SurfaceEquip»«BEGIN_CONDITION:Hyd.RunParameters.Show»
7.5 [bookmark: _Toc405811745]Параметры расчета
	Начальная глубина по стволу
	«SA:drag_start_md» «Units:drag_start_md»
	Конечная глубина по стволу
	«SA:drag_end_md» «Units:drag_end_md»

	Шаг расчета
	«SA:drag_step» «Units:drag_step»
	
	


«END_CONDITION:Hyd.RunParameters.Show»«BEGIN_CONDITION:Hyd.SwapSurge.Show»
7.6 [bookmark: _Toc405811746]Исходные данные для расчета Свабирования/Поршневания (для Равновесного состояния)
	Длина трубки
	«SA:stand_length» «Units:stand_length»
	Подача буровых насосов
	«SA:flow_rate» «Units:flow_rate»

	Потеря давления в замковых соединениях
	«SA:pipe_minor_press_loss»
	
	

	Максимальный перепад давления (Свабирование)
	«SA:max_delta_press_swab» «Units:max_delta_press_swab»
	Максимальный перепад давления (Поршневание)
	«SA:max_delta_press_surge» «Units:max_delta_press_surge»


«END_CONDITION:Hyd.SwapSurge.Show»«BEGIN_CONDITION:Hyd.BitParam.Exists»
7.7 Подача насосов (Q= «SA:flow_rate» «Units:flow_rate»)
7.7.1 [bookmark: _Toc405811748]Параметры долота
	Подача насосов
	«SA:flow_rate» «Units:flow_rate»
	Давление на стояке
	«SA:TotalõSystemõPressureõLoss» «Units:TotalõSystemõPressureõLoss»

	Потери давления на долоте
	«SA:BitõPressureõLoss» «Units:BitõPressureõLoss»
	Процент мощности на долоте
	«SA:BitõPercentõPower» «Units:BitõPercentõPower»

	Гидравлическая мощность на долоте / Площадь (HSI)
	«SA:BitõPowerõPerõArea» «Units:BitõPowerõPerõArea»
	Скорость истечения через порты долота
	«SA:BitõNozzleõVelocity» «Units:BitõNozzleõVelocity»

	Гидравлическая мощность на долоте
	«SA:Func_BitHydraulicPower»
«SA:BitõPower» «Units:BitõPower»
	Ударная сила долота
	«SA:BitõImpactõForce» «Units:BitõImpactõForce»

	Потери давления в наземной обвязке
	«SA:SurfaceõEquipmentõPressureõLoss» «Units:SurfaceõEquipmentõPressureõLoss»
	Суммарная площадь насадок
	«SA:tfa» «Units:tfa»


«END_CONDITION:Hyd.BitParam.Exists»«BEGIN_CONDITION:Hydraulics.GelStrenght.Show»
7.8 Статическое напряжение сдвига
	0 Секунда
	«SA:gels_0_sec» «Units:gels_0_sec»
	10 Секунда
	«SA:gels_10_sec» «Units:gels_10_sec»

	10 Минута
	«SA:gels_10_min» «Units:gels_10_min»
	30 Минута
	«SA:gels_30_min» «Units:gels_30_min»

	Максимум
	«SA:gels_maximum» «Units:gels_maximum»
	


«END_CONDITION:Hydraulics.GelStrenght.Show»«BEGIN_CONDITION:Hyd.MudTemp.Show»
7.9 [bookmark: _Toc405811750]Информация по температуре бурового раствора
	С учетом температурного эффекта
	«SA:Fr_UseTemp»
	Время циркуляции
	«SA:FR_CirculationTime» 


«BEGIN_CONDITION:Cond_FlowOutTemperature.Exists.No»
	Подача насосов
	«SA:flow_rate» «Units:flow_rate»
	


«END_CONDITION:Cond_FlowOutTemperature.Exists.No»«BEGIN_CONDITION:Cond_FlowOutTemperature.Exists»
	Подача насосов
	«SA:flow_rate» «Units:flow_rate»
	Температура потока на выходе
	«SA:flow_out_temperature» «SA:unit_label»


«END_CONDITION:Cond_FlowOutTemperature.Exists»«END_CONDITION:Hyd.MudTemp.Show»«END_CONDITION:HydraulicsDataSection.Show»«BEGIN_CONDITION:HydraulicsPlotSection.Show»
8. Графики модуля Гидравлика
	

	8.1 «Title»
[image: ]


«END_CONDITION:HydraulicsPlotSection.Show»«BEGIN_CONDITION:StandOffInput.MainLabel.display»
9. Данные для расчета централизации
«BEGIN_CONDITION:CentralizerParamaters.Show»
9.1 Параметры расчета централизации
	«SA:Fr_fluid_profiletype»

	Плотность раствора
	«SA:mud_density» «Units:mud_density»

	Ограничения по расстоянию (между центраторами)

	Максимальное расстояние между цетраторами
	«SA:maximum_spacing» «Units:maximum_spacing»
	Минимальное расстояние между центраторами
	«SA:minimum_spacing» «Units:minimum_spacing»

	Верхняя граница интервала центрации
	«SA:top_of_interval»
	Глубина по стволу
	«SA:end_distance» «Units:end_distance»

	Центрация над верхней границей
	«SA:standoff_above_top» «Units:standoff_above_top»
	
	

	Центрирующие элементы

	Центратор
	«SA:FRM_top_of_interval»
	Процент центрирования
	«SA:standoff_percentage»

	Анализ Моментов и Натяжений (Спуск обсадной колонны)

	Величина шага расчета
	«SA:interval» «Units:interval»
	Спуск
	«SA:Fr_use_tripping_in»

	Скорость спуска
	«SA:trip_in_trip_speed» «Units:trip_in_trip_speed»
	Скорость вращения колонны при спуске
	«SA:trip_in_rotation_speed» «Units:trip_in_rotation_speed»


«BEGIN_CONDITION:Standoff.CenPara.Hookload»
	Статическая нагрузка на крюк при окончательном забое с центрирующими элементами

	С центраторами
	«SA:StaticõHookõSO» «Units:StaticõHookõSO»
	Без центраторов
	«SA:StaticõHookõNoõSO»

	Максимальный момент
	«SA:MaximumõTorque» «Units:MaximumõTorque»
	@Глубина
	«SA:MaximumõTorqueõDepth» «Units:MaximumõTorqueõDepth»

	Минимальная нашрузка на крюк
	«SA:MinimumõHookload» «Units:MinimumõHookload»
	@Глубина
	«SA:MaximumõHookloadõDepth» «Units:MaximumõHookloadõDepth»

	Максимальная нагрузка на крюк
	«SA:MaximumõHookload» «Units:MaximumõHookload»
	@Глубина
	«SA:MinimumõHookloadõDepth» «Units:MinimumõHookloadõDepth»


«END_CONDITION:Standoff.CenPara.Hookload»«END_CONDITION:CentralizerParamaters.Show»«BEGIN_CONDITION:CentralizerSpecification.Show»
9.2 Спецификация центраторов
	Партия №
	Тип
	Диаметр обсадной колонны
(«Units:casing_diameter»)
	Номинальный диаметр
(«Units:nominal_diameter»)
	Минимальный диаметр
(«Units:minimum_diameter»)
	Начальное усилие
(«Units:starting_force»)
	Усилие при спуске
(«Units:running_force»)
	Усилие восстановления
(«Units:restoring_force»)
	Пружины
	Высота
(«Units:height»)

	«part_number»
	«type»
	«casing_diameter»
	«nominal_diameter»
	«minimum_diameter»
	«starting_force»
	«running_force»
	«restoring_force»
	«bows»
	«height»


«END_CONDITION:CentralizerSpecification.Show»«BEGIN_CONDITION:CentralizerSpaceInterval.show»«BEGIN_CONDITION:Centralizer.SpacingInterval.AB»
9.3 Интервал установки цетраторов
	Начало интервала по стволу.
(«Units:measured_depth»)
	Центратор A
	Центратор B
	Порядок
	Требуемая центрация
(«Units:required_standoff»)
	Указанное расположение
	Расположение
(«Units:spacing»)

	«measured_depth»
	«DESCRIPTION»
	«DESCRIPTION1»
	«pattern»
	«required_standoff»
	«enter_spacing»
	«spacing»


«END_CONDITION:Centralizer.SpacingInterval.AB»«BEGIN_CONDITION:Centralizer.SpacingInterval.None»
9.4 Интервал установки центраторов
	Начало интервала по стволу.
(«Units:measured_depth»)
	Центратор A
	Центратор B
	Порядок
	Требуемая центрация
(«Units:required_standoff»)
	Указанное расположение
	Расположение
(«Units:spacing»)

	«measured_depth»
	«DESCRIOTION»
	«DESCRIOTION1»
	«pattern»
	«required_standoff»
	«enter_spacing»
	«spacing»


«END_CONDITION:Centralizer.SpacingInterval.None»
«END_CONDITION:CentralizerSpaceInterval.show»«BEGIN_CONDITION:CentralizationPlots.Show»
10. Графики модуля Центрирование
	

	10.1 «Title»
[image: ]


«END_CONDITION:CentralizationPlots.Show»«END_CONDITION:StandOffInput.MainLabel.display»«BEGIN_CONDITION:Cond_CementingSection.Show»


11.  Данные для расчета в модуле Цементирование
11.1 Данные о параметрах задания
«BEGIN_CONDITION:Cond_WP_CASE_CEM_JOB_DATA__auto_rate_adjustment_is_Y»
	Автоматическая калибровка подачи
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~FR_Auto_»
	Коэффициент безопасности
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~safety_f» «Units:safety_factor»


«END_CONDITION:Cond_WP_CASE_CEM_JOB_DATA__auto_rate_adjustment_is_Y»«BEGIN_CONDITION:Cond_WP_CASE_CEM_JOB_DATA__auto_rate_adjustment_is_N»
	Автоматическая калиброва подачи
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~FR_Auto_»
	Коэффициент безопасности
	Н/Д


«END_CONDITION:Cond_WP_CASE_CEM_JOB_DATA__auto_rate_adjustment_is_N»
	Авто клибровка вытеснения
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~Fr_Auto_»
	Учитывать перелив / при замещении
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~Fr_allow»

	Способ введения
	«StandAlone:Qry_WP_CASE_CEM_JOB_DATA_Annu»
	


«BEGIN_CONDITION:Cond_WP_CASE_CEM_JOB_DATA_AnnulusInjection.No»«BEGIN_CONDITION:Cond_WP_CASE_CEM_JOB_DATA_is_top_plug_Is_Y»
	Цементировочная пробка
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~Fr_Is_To»
	Дополнительное давление для посадки пробки
	«StandAlone:WP_CASE_WBSIMULATOR_ANAL~addi» «Units:additional_pressure»

	Высота цемента стакана
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~virtual_» «Units:virtual_shoe_track_length»
	Объем цементного стакана
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~VirtualS» «Units:VirtualShoeTrackVolume»


«END_CONDITION:Cond_WP_CASE_CEM_JOB_DATA_is_top_plug_Is_Y»«BEGIN_CONDITION:Cond_WP_CASE_CEM_JOB_DATA_is_top_plug_Is_N»
	Цементировочная пробка
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~Fr_Is_To»
	

	Высота цемента стакана
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~virtual_» «Units:virtual_shoe_track_length»
	Объем цементного стакана
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~VirtualS» «Units:VirtualShoeTrackVolume»


«END_CONDITION:Cond_WP_CASE_CEM_JOB_DATA_is_top_plug_Is_N»«END_CONDITION:Cond_WP_CASE_CEM_JOB_DATA_AnnulusInjection.No»«BEGIN_CONDITION:Cond_WP_CASE_CEM_JOB_DATA_AnnulusInjection.Yes»
	Высота цементного стакана
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~virtual_» «Units:virtual_shoe_track_length»
	Объем цементного стакана
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~VirtualS» «Units:VirtualShoeTrackVolume»


«END_CONDITION:Cond_WP_CASE_CEM_JOB_DATA_AnnulusInjection.Yes»
	Внутренняя колонна
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~Fr_UseInnerStri»
	Пенная программа
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~For_WP_C»


«BEGIN_CONDITION:Cond_UseFoamData.Yes»
	ПАВ
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~surfacta» %
	Стабилизация
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~stabiliz» %



11.2 Пенная программа
«BEGIN_CONDITION:Cond_ConstantOrStagedGasFlow»
	№ стадии
	Вспененно?
	Верхняя граница жидкости
(«Units:top_of_fluid»)
	Длина интервала
(«Units:length»)
	Объем жидкости
(«Units:liquid_vol»)
	Заданнй объем жидкости
(«Units:adjusted_liquid_volume»)
	Концентрация газа
(«Units:gas_rate»)
	Заданная концентрация газа
(«Units:adjusted_gas_rate»)
	Подача азота
(«Units:nitrogen_rate»)
	Плотность на верхней границе
(«Units:top_density»)
	Плотность на нижней границе
(«Units:bottom_density»)

	«stage_no»
	«is_foamed»
	«top_of_fluid»
	«length»
	«liquid_vol»
	«adjusted_liquid_volume»
	«gas_rate»
	«adjusted_gas_rate»
	«nitrogen_rate»
	«top_density»
	«bottom_density»


«END_CONDITION:Cond_ConstantOrStagedGasFlow»«BEGIN_CONDITION:Cond_ConstantDensity»
	№ стадии
	Вспененно?
	Верхняя граница жидкости
(«Units:top_of_fluid»)
	Длина интервала
(«Units:length»)
	Объем жидкости
(«Units:liquid_vol»)
	Заданный объем жидкости
(«Units:adjusted_liquid_volume»)
	Начальная концентрация газа
(«Units:gas_rate»)
	Заданная начальная концентрация газа
(«Units:adjusted_gas_rate»)
	Конечная концентрация газа
(«Units:final_gas_rate»)
	Заданная конечная концентрация газа
(«Units:adjusted_final_gas_rate»)
	Начальная подача азота
(«Units:nitrogen_rate»)
	Конечная подача азота
(«Units:end_nitrogen_rate»)

	«stage_no»
	«is_foamed»
	«top_of_fluid»
	«length»
	«liquid_vol»
	«adjusted_liquid_volume»
	«gas_rate»
	«adjusted_gas_rate»
	«final_gas_rate»
	«adjusted_final_gas_rate»
	«nitrogen_rate»
	«end_nitrogen_rate»


«END_CONDITION:Cond_ConstantDensity»«END_CONDITION:Cond_UseFoamData.Yes»

11.3 Программа противодавления
	Начальный объем рециркуляции
(«Units:return_vol»)
	Конечный объемм рециркуляции
(«Units:return_vol»)
	Противодавление
(«Units:back_pres»)

	«start_return_volume»
	«end_return_volume»
	«back_pres»



11.4 Программа прокачки
	No. этапа
	Новый этап
	Тип жидкости
	Жидкость
	Метод замещения
	Подача
(«Units:rate»)
	Объем
(«Units:volume»)
	Верхн. граница жидкости
(«Units:WP_CASE_CEM_JOB_DATA_ARR~top_of_fl»)
	Длина интервала
(«Units:WP_CASE_CEM_JOB_DATA_ARR~length»)
	Продолжительность
(«Units:WP_CASE_CEM_JOB_DATA_ARR~shutdown_»)
	Сухой цемент
(«Units:WP_CASE_CEM_JOB_DATA_ARR~bulk_ceme»)

	«stage_no»
	«new_stage»
	«fluid_type»
	«fluid_name»
	«placement_method»
	«rate»
	«volume»
	«top_of_fluid»
	«length»
	«shutdown_time»
	«bulk_cement»




11.5 Дополнительные параметры
	Возврат на уровень морского дна
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~For_SeaF»
	Плотность морской воды
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~sea_wate» «Units:sea_water_density»

	Продуктивная зона
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~reservoi» «Units:reservoir_zone»
	Зона ГРП
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~fracture» «Units:fracture_zone»



11.6 Информация по температуре
	Тип профиля
	«StandAlone:Qry_CementingTemperatureProfi»


«BEGIN_CONDITION:Cond_BHCT_Profile_Selected»
	Температура на поверхности
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~surface_» «Units:surface_temp»
	Температура бурового раствора на выходе
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~mud_outl» «Units:mud_outlet»

	Температура на забое при циркуляции
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~bhct» «Units:bhct»
	


«END_CONDITION:Cond_BHCT_Profile_Selected»«BEGIN_CONDITION:Cond_API_BHCT_Profile_Selected»
	Температура бурового раствора на выходе
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~mud_outl» «Units:mud_outlet»
	Температура на забое без циркуляции
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~bhst» «Units:bhst»


«END_CONDITION:Cond_API_BHCT_Profile_Selected»

«BEGIN_CONDITION:Cond_User_Defined_Profile_Selected_Y»
	Глубина по стволу
(«Units:md»)
	Глубина по вертикали
(«Units:tvd»)
	Температура обсадной колонны
(«Units:casing_temp»)
	Температура в затрубе
(«Units:annulus_temp»)

	«md»
	«tvd»
	«casing_temp»
	«annulus_temp»


«END_CONDITION:Cond_User_Defined_Profile_Selected_Y»«BEGIN_CONDITION:Cond_User_Defined_Profile_Selected_N»
	Глубина по стволу
(«Units:md»)
	Глубина по вертикали
(«Units:tvd»)
	Температура обсадной колонны
(«Units:casing_temp»)
	Температура в затрубе
(«Units:annulus_temp»)

	«md»
	«tvd»
	«casing_temp»
	«annulus_temp»


«END_CONDITION:Cond_User_Defined_Profile_Selected_N»

11.7 Данные анализа
«BEGIN_CONDITION:Cond_IncludeErodibiltyOrRSS_N»
	Учет эродируемости / Необходимое напряжения сдвига
	Нет
	


«END_CONDITION:Cond_IncludeErodibiltyOrRSS_N»
«BEGIN_CONDITION:Cond_IncludeErodibiltyOrRSS_Y»
«BEGIN_CONDITION:Cond_mud_erodibility_type_Erodibility»
	Учет эродируемости / Необходимое напряжение сдвига
	Да
	

	Эродируемость
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~mud_erod» «Units:mud_erodibility»
	Необходимое напряжение сдвига
	Н/Д


«END_CONDITION:Cond_mud_erodibility_type_Erodibility»«BEGIN_CONDITION:Cond_mud_erodibility_type_RSS»
	Учет эродируемости / Необходимое напряжение сдвига
	Да
	

	Эродируемость
	Н/Д
	Необходимое напряжение сдвига
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~mud_erod» «Units:mud_erodibility»


«END_CONDITION:Cond_mud_erodibility_type_RSS»
	Диапозон расчета
	«StandAlone:Qry_ErodibilityCalculationRan»


«BEGIN_CONDITION:Cond_Cementing5PercentFromMidPoint»
	Средняя точка глубины по стволу
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~shear_st» «Units:shear_stress_depth_midpoint»
	


«END_CONDITION:Cond_Cementing5PercentFromMidPoint»«BEGIN_CONDITION:Cond_CementingEnterTopAndBottomMd»
	Верхняя граница глубины по стволу
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~shear_st» «Units:shear_stress_depth_top»
	Нижняя граница глцбины по стволу
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~shear_st» «Units:shear_stress_depth_bottom»


«END_CONDITION:Cond_CementingEnterTopAndBottomMd»
«END_CONDITION:Cond_IncludeErodibiltyOrRSS_Y»«BEGIN_CONDITION:Cond_auto_inc_calc_N»
	Автоматическое приращение объема
	«StandAlone:WP_CASE_WBSIMULATOR_ANAL~For_»
	Заданное приращение объема
	«StandAlone:WP_CASE_WBSIMULATOR_ANAL~vol_» «Units:vol_increment»


«END_CONDITION:Cond_auto_inc_calc_N»«BEGIN_CONDITION:Cond_auto_inc_calc_Y»
	Автоматическое приращение объема
	«StandAlone:WP_CASE_WBSIMULATOR_ANAL~For_»
	Заданное приращение объема
	Н/Д


«END_CONDITION:Cond_auto_inc_calc_Y»«BEGIN_CONDITION:Cond_standoff_calculated_N»
	Расчитанная центрация /пространство
	«StandAlone:WP_CASE_CENTRALIZER_SCHD~For_»
	Заданная центрация
	«StandAlone:WP_CASE_CENTRALIZER_SCHD~stan» «Units:standoff_percentage»


«END_CONDITION:Cond_standoff_calculated_N»«BEGIN_CONDITION:Cond_standoff_calculated_Y»
	Расчитанная центрация /пространство
	«StandAlone:WP_CASE_CENTRALIZER_SCHD~For_»
	Заданная центрация
	Н/Д


«END_CONDITION:Cond_standoff_calculated_Y»«BEGIN_CONDITION:Cond_EventLog.Exists»«BEGIN_CONDITION:Cond_EventsAndStages.Show»

11.8 Операции и этапы
	Последовательность
	Время
(«SA:Time_Unit_Label»)
	Объем
(«SA:Volume_Unit_Label»)
	Описание

	«Sequence»
	«Time»
	«Volume»
	«Description»


«END_CONDITION:Cond_EventsAndStages.Show»«END_CONDITION:Cond_EventLog.Exists»«BEGIN_CONDITION:Cond_CementingPlots.Show»
12. Графики модуля Цементирование
	

	12.1 «Title»
[image: ]


«END_CONDITION:Cond_CementingPlots.Show»«END_CONDITION:Cond_CementingSection.Show»«BEGIN_CONDITION:SwabSurgePlots.Display»
13. Данные для расчета в модуле Свабирование & Поршневание
«BEGIN_CONDITION:SwabSurge.showPumpSch»
13.1 Программа прокачки бурового раствора
	Название жидкости
	Плотность
(«Units:base_density»)
	Верхняя граница жидкости
(«Units:top_of_fluid»)

	«fluid_name»
	«density__N2»
	«top_of_fluid__N1»


«END_CONDITION:SwabSurge.showPumpSch»
13.2 Настройки расчета
	Подача бурового раствора
	«SA:flow_rate» «Units:flow_rate»
	Включить в расчет влияние температурного эффекта на раствор
	«SA:FR_TempEffect»

	Длина стояка
	«SA:Fr_StandPipeLength» «SA:Fr_standpipelenght_unit»
	Скорость движение труб
	«SA:FR_MovingPipeSpeed» «SA:FR_movingpipe_ulabel»

	Учитывать нижнюю границу отклонения
	«SA:FR_is_lowclearance»
	Глубина рабочей колонны
	«SA:FR_StringDepth__N1» «SA:Fr_stringdepth_ulabel»

	Глубина интереса
	«SA:FR_DOI» «SA:Fr_doi_unitlabel»
	
	

	Использование цементировочной пробки
	«SA:FR_is_top_plug»
	
	


13.3 Промывочная жидкость
	Промывочная жидкость
	Подача промывочной жидкости
(«Units:flow_rate)

	«SA:fluid_name»
	«SA:flow_rate»


«BEGIN_CONDITION:SwabSurge.Reciprocation.Yes»
13.4 Параметры операции Свабирования & Поршневания
	Операция
	Ускорение движения трубы
	Замедление движения трубы
	Длина интервала расхаживания
	Интенсивность расхаживания

	Свабирование
	«SA:Fr_swab_acc» 
	«SA:Fr_swab_deceleration» 
	
	

	Поршневание
	«SA:fr_Surge_Acce» 
	«SA:fr_SURGE_Deacc» 
	
	

	Расхаживание
	«SA:Fr_Acc» 
	«SA:FR_Decelration» 
	«SA:fr_length» 
	«SA:Fr_Strokes» 


«END_CONDITION:SwabSurge.Reciprocation.Yes»«BEGIN_CONDITION:SwapSurge.Reciprocation.No»
13.5 Параметры операции Свабирования & Поршневания
	Операция
	Ускорение движения трубы
	Замедление движения трубы

	Свабирование
	«SA:Fr_swab_acc» 
	«SA:Fr_swab_deceleration» 

	Поршневание
	«SA:fr_Surge_Acce» 
	«SA:fr_SURGE_Deacc» 


«END_CONDITION:SwapSurge.Reciprocation.No»
«BEGIN_CONDITION:Cond_SwabSurgeRunParameters»
13.6 Параметры рейса
	Начальная глубина по стволу
	«SA:drag_start_md» «Units:drag_start_md»
	Конечная глубина по стволу
	«SA:drag_end_md» «Units:drag_end_md»

	Величина шага расчета
	«SA:drag_step» «Units:drag_step»
	
	


«END_CONDITION:Cond_SwabSurgeRunParameters»«BEGIN_CONDITION:SwabSurge.SwabResults.Show»
13.7 Результаты программы Свабирования
	Глубина рейса по стволу
(«Units:dTripScheduleDepth»)
	«SA:Fr_Swab_Label»
(«SA:Fr_tripspeed_unitlabel»)
	Минимальное давление свабирования
(«Units:dTripMaxPress»)
	Максимальное давление свабирования
(«Units:dTripMaxPress»)

	«dTripScheduleDepth__N1»
	«Fr_TripSpeed__N0»
	«dTripMinPress__N2»
	«dTripMaxPress_N2»


«END_CONDITION:SwabSurge.SwabResults.Show»«BEGIN_CONDITION:SwabSurge.SurgeResults.Show»
13.8 Результаты программы Поршневания
	Глубина рейса по стволу
(«Units:dTripScheduleDepth»)
	«SA:Fr_Swab_Label»
(«SA:Fr_tripspeed_unitlabel»)
	Минимальное давление поршневания
(«Units:dTripMaxPress»)
	Максимальное давление поршневания
(«Units:dTripMaxPress»)

	«dTripScheduleDepth__N1»
	«Fr_Surg_TripSpeed__N0»
	«dTripMinPress__N2»
	«dTripMaxPress_N2»


«END_CONDITION:SwabSurge.SurgeResults.Show»
14. Графики модуля Свабирования & Поршневания
	Path

	14.1 «Title»
«PlotSubTitle»
[image: ]


«END_CONDITION:SwabSurgePlots.Display»«BEGIN_CONDITION:Cond_ShowUBD»
15. Данные для расчета в Модуле Гидравлика Депрессии (UB Hydraulics)
	15.1 Настройки

	«label1»
	«value1»
	«label2»
	«value2»


«BEGIN_CONDITION:Cond_Use_Foam_Air_Drilling»
15.2 Параметры пены/масловоздушной смеси
	Пена/Масловоздушная смесь качество перехода
	«SA:foam_transition_quality»
	Качество пены на поверхности
	«StandAlone:HYDUBD~foam_quality_surface_a»

	Коэф. K – Давление ввода
	«SA:k_factor_injection_pressure»
	Коэф. K – Затрубное давление
	«SA:k_factor_annulus_pressure»

	Коэф. Пластической вязкости
	«SA:rheology_factor_pv»
	Коэф. СНС
	«SA:rheology_factor_yp»


«END_CONDITION:Cond_Use_Foam_Air_Drilling»
15.3 Данные параметров по операциям
	Подача насосов
	«SA:flow_rate» «Units:flow_rate»

	Интенсивность ввода газа
	«SA:injection_gas_rate» «Units:injection_gas_rate»

	Дополнительные потери давления на КНБК
	«SA:pressure_drop_across_bha» «Units:pressure_drop_across_bha»


15.4 Свойства Используемого Газа
	Молярный вес
	«SA:molecular_weight» «Units:molecular_weight»
	Показатель адиабыты
	«SA:specific_heat_ratio»

	Вязкость
	«SA:viscosity» «Units:viscosity»
	Критическое давление
	«SA:critical_pressure» «Units:critical_pressure»

	Критическая температура
	«SA:critical_temperature» «Units:critical_temperature»
	Удельная плотность газа
	«SA:gas_specific_gravity» «Units:gas_specific_gravity»


15.5 Возвратная (Лифтовая) колонна
	Внутренний диаметр
	«SA:blooie_line_inner_diameter» «Units:blooie_line_inner_diameter»
	Длина
	«SA:blooie_line_length» «Units:blooie_line_length»


«BEGIN_CONDITION:Cond_UBD_UseParasiteString»
15.6 Доп Колонна для подачи газового агента
	Глубина ввода по стволу
(«Units:WP_UBD_PARASITE_STRING~md»)
	Интенсивность подачи
(«Units:injection_gas_rate»)
	Название газа

	«md»
	«injection_gas_rate»
	«name»


15.7 Газы подаваемые через доп колонну
	Название газа
	Молярный вес
(«Units:molecular_weight»)
	Показатель Адиабаты
	Вязкость
(«Units:viscosity»)
	Критическое давление
(«Units:critical_pressure»)
	Критическая температура
(«Units:critical_temperature»)
	Удельная плотность газа

	«name»
	«molecular_weight»
	«specific_heat_ratio»
	«viscosity»
	«critical_pressure»
	«critical_temperature»
	«gas_specific_gravity»


«END_CONDITION:Cond_UBD_UseParasiteString»«BEGIN_CONDITION:Cond_UBD_UBOperatingEnvelopePlot»
15.8 Диапозон параметров операции
	Интенсивность ввода
	Минимальная
	Максимальная

	Жидкости
	«SA:min_liquid_injection_rate» «Units:min_liquid_injection_rate»
	«SA:max_liquid_injection_rate» «Units:max_liquid_injection_rate»

	Газа
	«SA:min_gas_injection_rate» «Units:min_gas_injection_rate»
	«SA:max_gas_injection_rate» «Units:max_gas_injection_rate»

	Рабочий диапазон двигателя соотнесенный с интенсивностью ввода
	«SA:min_motor_flow_rate» «Units:min_motor_flow_rate»
	«SA:max_motor_flow_rate» «Units:max_motor_flow_rate»

	Давление

	Давление продуктивного пластаe
	«SA:reservoir_pressure» «Units:reservoir_pressure»

	Необходимое давление
	«SA:target_pressure» «Units:target_pressure»

	Скорость потока в затрабном пространстве

	Минимальная вертикальная скорость в затрубе
	«SA:min_vertical_annular_velocity» «Units:min_vertical_annular_velocity»


«END_CONDITION:Cond_UBD_UBOperatingEnvelopePlot»«BEGIN_CONDITION:Cond_UBD_FormationInflux»
15.9 Пластовые поступления
	Глубина по вертикали
(«Units:tvd»)
	Скорость поступления газа
(«Units:gas_influx_rate»)
	Молярный вес газа
(«Units:gas_mole_weight»)
	Вязкость газа
(«Units:gas_viscosity»)
	Скорость поступления воды
(«Units:water_influx_rate»)
	Скорость поступления нефти
(«Units:oil_influx_rate»)
	Вязкость нефти
(«Units:oil_viscosity»)
	Плотность нефти
(«Units:oil_density»)

	«SA:tvd»
	«SA:gas_influx_rate»
	«SA:gas_mole_weight»
	«SA:gas_viscosity»
	«SA:water_influx_rate»
	«SA:oil_influx_rate»
	«SA:oil_viscosity»
	«SA:oil_density»


«END_CONDITION:Cond_UBD_FormationInflux»
16. [bookmark: _Toc407027418]Графики модуля Гидравлика депрессии
	

	16.1 «Title»
[image: ]


«END_CONDITION:Cond_ShowUBD»«BEGIN_CONDITION:Cond_Show_WellControl»
17. Данные для расчета в модуле контроль ГНВП (Well Control Kick Tolerance)
17.1 Температурная модель: «SA:formula_TemperatureModel»
«BEGIN_CONDITION:Cond_WellControlTempModelConstant»
	Постоянная температура раствора
	«SA:constant_mud_temp» «Units:constant_mud_temp»
	Скорость потока
	Н/Д


«END_CONDITION:Cond_WellControlTempModelConstant»
«BEGIN_CONDITION:Cond_WellControlTempModelSteadyState»
	Температура раствора в линии подачи
	«SA:flowline_mud_temp» «Units:flowline_mud_temp»
	Скорость потока
	«SA:flow_rate» «Units:flow_rate»


«END_CONDITION:Cond_WellControlTempModelSteadyState»
«BEGIN_CONDITION:Cond_WellControlTempModelGeothermal»
	Температура раствора в линии подачи
	Н/Д
	Скорость потока
	Н/Д

	Постоянная температура раствора
	Н/Д
	
	


«END_CONDITION:Cond_WellControlTempModelGeothermal»
17.2 Данные по классу проявления
	Начальный градиент бурового раствора
	«SA:InitialMudGradient» «Units:InitialMudGradient»
	Класс проявления
	«SA:Formula_KickClassDesc»

	Рассчитанная интенсивность поступления
	«SA:flow_rate» «Units:flow_rate»
	Давления на забое при циркуляции
	«SA:CirculatingBHP» «Units:CirculatingBHP»

	Интервальный градиент проявления
	«SA:kick_interval_grad» «Units:kick_interval_grad»
	Давление на забое без циркуляции
	«SA:StaticBHP» «Units:StaticBHP»

	Интервальное давления проявления
	«SA:KickIntervalPress» «Units:KickIntervalPress»
	Интервальное давление проявления при условии депрессии
	«SA:UnderbalanceAtKickInterv» «Units:UnderbalanceAtKickInterv»


17.3 Допустимое проявление
	Условие анализа свабирования
	«SA:formula_SwabAnalysisOption»
	«SA:formula_OptParamLabel»
	«SA:formula_OptParamValue__N1» «Units:user_specified_gradient»

	Глубина интереса
	«SA:depth_of_interest» «Units:depth_of_interest»
	Глубина интервала контроля
	«SA:depth_interval_to_check» «Units:depth_interval_to_check»

	Тип поступившего флюида
	«SA:formula_TypeOfInflux»
	Интенсивность глушения
	«SA:kill_rate» «Units:kill_rate»

	Градиент поступившего флюида
	«SA:influx_gradient» «Units:influx_gradient»
	Градиент жидкости глушения
	«SA:kill_mud_grad» «Units:kill_mud_grad»

	Общий поступивший объем
	«SA:total_influx_volume» «Units:total_influx_volume»
	
	


«BEGIN_CONDITION:Cond_IsSubsea»
17.4 Установки контроля ГНВП
	Линия дросселирования/глушения

	Заданные потери давления в линии дросселирования/глушения
	«SA:formula_SpecifyChokeKillLine»
	Давление в линии дросселирования/глушения
	«SA:pressure_loss» «Units:pressure_loss»

	Задействован
	«SA:formula_ChokeMode»
	Длина линии дросселирования/глушения
	«SA:choke_line_length» «Units:choke_line_length»

	Внутренний диаметр линии дросселирования
	«SA:choke_line_id» «Units:choke_line_id»
	Внутренний диаметр линии глушения
	«SA:kill_line_id» «Units:kill_line_id»


«END_CONDITION:Cond_IsSubsea»
18. Графики модуля Контроль ГНВП (Well Control Kick Tolerance)
	

	18.1 «Title»
[image: ]


«END_CONDITION:Cond_Show_WellControl»«BEGIN_CONDITION:Cond_ShowBHADynamics»


19. Данные для расчета в Модуле Динамика КНБК (BHA Dynamics)
19.1 Общие
	Жидкость циркуляции
	«StandAlone:CD_FLUID~fluid_name»
	Интенсивность подачи
	«SA:flow_rate» «Units:flow_rate»


«BEGIN_CONDITION:COND_WP_BHA_PARAMS_EnableDrillAhead»
19.2 Предстоящее бурение
	Интервал бурения
	«StandAlone:WP_BHA_PARAMS~drill_interval» «Units:WP_BHA_PARAMS~drill_interval»
	Учитываемый интервал
	«StandAlone:WP_BHA_PARAMS~record_interval» «Units:WP_BHA_PARAMS~record_interval»

	Коэф. долота
	«StandAlone:WP_BHA_PARAMS~bit_coefficient»
	Твердость пород
	«StandAlone:WP_BHA_PARAMS~formation_hardn»

	Мех. скорость проходки
	«StandAlone:WP_BHA_PARAMS~rate_of_penetra» «Units:WP_BHA_PARAMS~rate_of_penetration»
	


«END_CONDITION:COND_WP_BHA_PARAMS_EnableDrillAhead»«BEGIN_CONDITION:Cond_CSA_Plots.Show»
19.3 Параметры Анализа Вибраций
	Начальная скорость
	«StandAlone:WP_CASE_CSA_PARAMS~starting_s» «Units:WP_CASE_CSA_PARAMS~starting_speed»
	Конечная скорость
	«StandAlone:WP_CASE_CSA_PARAMS~ending_spe» «Units:WP_CASE_CSA_PARAMS~ending_speed»

	Приращение скорости
	«StandAlone:WP_CASE_CSA_PARAMS~speed_incr» «Units:WP_CASE_CSA_PARAMS~speed_increment»
	Коэф. частоты возбуждения
	«StandAlone:WP_CASE_CSA_PARAMS~excitation»

	Общая длина сетки
	«StandAlone:CriticalSpeedResults~total_le» «Units:total_length_of_mesh»
	


«END_CONDITION:Cond_CSA_Plots.Show»
19.4 Режимные параметры операции
	Нагрузка на долото
	«StandAlone:WP_BHA_PARAMS~weight_on_bit» «Units:weight_on_bit»
	Момент на долоте
	«StandAlone:WP_BHA_PARAMS~torque_at_bit» «Units:torque_at_bit»

	Скорость вращения ротора
	«StandAlone:WP_BHA_PARAMS~rotary_speed» «Units:rotary_speed»
	Угол перекоса отклонителя
	«StandAlone:WP_BHA_PARAMS~steering_tool_o» «Units:steering_tool_orient»


«BEGIN_CONDITION:COND_BHAQuickLook.Show»
19.5 Краткий обзор
	
	Ствол
(«Units:WellboreInclination»)
	Колонна
(«Units:StringInclination»)
	Наклон
(«Units:TiltDirection»)
	Сила
(«Units:ForceDirection»)
	Интенсивность (Набор/Разворот)
(«Units:BuildRate»)


	Отклонение
	«StandAlone:BHAResults_QuickLook~Wellbore» 
	«StandAlone:BHAResults_QuickLook~StringIn» 
	«StandAlone:BHAResults_QuickLook~TiltIncl»
	«StandAlone:BHAResults_QuickLook~ForceInc»
	«StandAlone:BHAResults_QuickLook~BuildRat»

	Направление
	«StandAlone:BHAResults_QuickLook~Wellbore»
	«StandAlone:BHAResults_QuickLook~StringDi»
	«StandAlone:BHAResults_QuickLook~TiltDire»
	«StandAlone:BHAResults_QuickLook~ForceDir»
	«StandAlone:BHAResults_QuickLook~WalkRate»


«END_CONDITION:COND_BHAQuickLook.Show»«BEGIN_CONDITION:Cond_BHAPlots.Show»
20. Графики модуля Динамика КНБК (BHA Dynamics)
	

	20.1 «Title»
«PlotSubTitle»
[image: ]


«END_CONDITION:Cond_BHAPlots.Show»«END_CONDITION:Cond_ShowBHADynamics»«BEGIN_CONDITION:Cond_ShowStuckPipe»


21. Данные для расчета в модуле Прихват колонны (Stuck Pipe)
21.1 Общие данные
	Circulating Fluid
	«StandAlone:CD_FLUID~fluid_name»
	Плотность морской воды
	«StandAlone:WP_CASE_CEM_JOB_DATA~sea_wate» «Units:sea_water_density»


21.2 Момент и натяжение
	Вес блока
	«SA:hoist_equip_weight» «Units:hoist_equip_weight»
	Учитывать трение в шкивах
	«SA:Frml_Use_Sheave»


«BEGIN_CONDITION:Cond_WP_TDA_OPTIONS_UseSheave»
	Количество струн талевой системы
	«StandAlone:WP_TDA_OPTIONS~no_of_lines»
	КПД талевой системы
	«StandAlone:WP_TDA_OPTIONS~sheave_efficie» «Units:sheave_efficiency»


«END_CONDITION:Cond_WP_TDA_OPTIONS_UseSheave»
	Использовать % от предела текучести
	«StandAlone:WP_TDA_OPTIONS~yield_percent_» «Units:yield_percent_1»
	


21.3 Параметры «BEGIN_CONDITION:Cond_stp_calc_stuck_point» Прихвата
	Расчет точки прихвата
	Yes
	Начальная нагрузка на крюк
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~stp_initial_mea» «Units:stp_initial_meas_wt»

	Конечная нагрузка на крюк
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~stp_final_meas_» «Units:stp_final_meas_wt»
	Вытяжка
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~stp_stretch» «Units:stp_stretch»

	Глубина точки прихвата
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~stp_md_when_stu» «Units:stp_md_when_stuck»
	Расположение Яса
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~FrJarCalcToJarP»


«END_CONDITION:Cond_stp_calc_stuck_point»«BEGIN_CONDITION:Cond_enter_stp_calc_stuck_point»
	Глубина точки прихвата
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~stp_md_when_stu» «Units:stp_md_when_stuck»
	Расположение Яса
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~FrJarCalcToJarP»


«END_CONDITION:Cond_enter_stp_calc_stuck_point»
21.4 Замеренные параметры весов примененных нагружений 
	Минимальный
	Максимальный
	Удлинение

	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~stp_app_mw_min» «Units:stp_app_mw_min»
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~stp_app_mw_max» «Units:stp_app_mw_max»
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~stp_app_mw_inc» «Units:stp_app_mw_inc»


«BEGIN_CONDITION:Cond_SuckPipeBackoffAnalysis.Show»
21.5 Анализ отворота
	Глубина точки отворота
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~stp_back_off_md» «Units:stp_back_off_md» 


«END_CONDITION:Cond_SuckPipeBackoffAnalysis.Show»«BEGIN_CONDITION:Cond_StuckPipeJarOperation.Show»
21.6 Спецификация Яса
	Усилие вверх для заряжения
	«StandAlone:Qry_JarSpecification~up_set_f»  «Units:jar_up_set_force»
	Усилие вниз для заряжения
	«StandAlone:Qry_JarSpecification~down_set» «Units:jar_down_set_force»

	Усилие вверх для срабатывания
	«StandAlone:Qry_JarSpecification~up_trip_» «Units:jar_up_trip_force»
	Усилие вниз для срабатывания
	«StandAlone:Qry_JarSpecification~down_tri» «Units:jar_down_trip_force»

	Усилие от воздействия жидкости
	«StandAlone:Qry_JarSpecification~pump_ope» «Units:jar_pump_open_force»
	Усилие для преодоления внутреннего трения
	«StandAlone:Qry_JarSpecification~friction» «Units:jar_seal_friction_force»


«END_CONDITION:Cond_StuckPipeJarOperation.Show»
21.7 Параметры прихвата колонны
	Операция предшествующая прихвату

	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~FrOperatingMode»
	

	


«BEGIN_CONDITION:Cond_StuckPipe_WeightOnBitIsVisible»
	Нагрузка на долото
	«StandAlone:WP_STUCKPIPE_PARAMS~weight_on» «Units:weight_on_bit»
	Замеренный вес при прихвате
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~stp_mw_when_stu» «Units:stp_mw_when_stuck»


«END_CONDITION:Cond_StuckPipe_WeightOnBitIsVisible»«BEGIN_CONDITION:Cond_StuckPipe_WeightOnBitIsHidden»
	
	Замеренный вес при прихвате
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~stp_mw_when_stu» «Units:stp_mw_when_stuck»


«END_CONDITION:Cond_StuckPipe_WeightOnBitIsHidden»
	Ясы
	«StandAlone:Qry_WP_TDA_PARAMS_JarsUpOrDow»
	Насосы
	«StandAlone:Qry_WP_TDA_PARAMS_PumpsOnOrOf»

	Сила отворота
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~stp_back_off_fo» «Units:stp_back_off_force»
	Момент отворота
	«StandAlone:WP_TDA_PARAMS~stp_back_off_to» «Units:stp_back_off_torque»


«BEGIN_CONDITION:Cond_UseRigMechanicalLimitations»
21.8 Механические ограничения на буровую
«BEGIN_CONDITION:Cond_UseRigCapacity»
	Номинальная грузоподъемность блока (Подъемное оборудование) 
	«SA:rig_capacity» «Units:rig_capacity»


«END_CONDITION:Cond_UseRigCapacity»«BEGIN_CONDITION:Cond_UseTorqueRating»
	Номинальный крутящий момент (Вращательное оборудование)
	«SA:torque_rating» «Units:torque_rating»


«END_CONDITION:Cond_UseTorqueRating»«END_CONDITION:Cond_UseRigMechanicalLimitations»«BEGIN_CONDITION:Cond_StuckPipePlots.Show»
22. Результаты расчета в модуле Приват колонны (Stuck Pipe)
«BEGIN_CONDITION:Cond_ShowStuckPipeYieldAnalysis»
22.1 Анализ текучести
	Крутящий момент на столе ротора
	«StandAlone:TDAStuckYieldAnalysis~InitRot» «Units:InitRotTableTorq»
	

	

	Усилие в рабочей колонне (Метод - Площадь давления) (в Точке Прихвата)
	«StandAlone:TDAStuckYieldAnalysis~InitFor» «Units:InitForcePA»
	Усилие в бурильной колонне (Метод - Плавучесть) (в Точке Прихвата)
	«StandAlone:TDAStuckYieldAnalysis~InitFor» «Units:InitForceBUOY»

	Усилие в точке прихвата
	«StandAlone:TDAStuckYieldAnalysis~InitStu» «Units:InitStuckForce»
	Момент в точке прихвата
	«StandAlone:TDAStuckYieldAnalysis~InitStu» «Units:InitStuckTorq»

	Замеренный вес (Минимальная Затяжка)
	«StandAlone:TDAStuckYieldAnalysis~MinOver» «Units:MinOverpullMW»
	Затяжка
	«StandAlone:TDAStuckYieldAnalysis~Overpul» «Units:Overpull»

	Замеренный вес (Минимальная Посадка)
	«StandAlone:TDAStuckYieldAnalysis~MinSlac» «Units:MinSlackoffMW»
	Посадка
	«StandAlone:TDAStuckYieldAnalysis~Slackof» «Units:Slackoff»


«END_CONDITION:Cond_ShowStuckPipeYieldAnalysis»«BEGIN_CONDITION:Cond_StuckPipeJarOperation.Show»
22.2 Анализ работы Яса
	Усилие заряжения яса
	«StandAlone:TDAStuckJarAnalysis~JarOpSetF» «Units:JarOpSetForce» 
	Усилие срабатывания яас
	«StandAlone:TDAStuckJarAnalysis~JarOpTrip» «Units:JarOpTripForce»

	

	Вид операции
	Замеренный вес
(«Units:JarSetMW»)
	Изменения
(«Units:JarDeltaSetMW»)
	Вид потери устойчивости

	Установка (Задано)
	«StandAlone:TDAStuckJarAnalysis~JarSetMW»
	«StandAlone:TDAStuckJarAnalysis~JarDeltaS»
	«StandAlone:Qry_JarBucklingTexts~JarSetBu»

	Срабатываение
	«StandAlone:TDAStuckJarAnalysis~JarTripMW»
	«StandAlone:TDAStuckJarAnalysis~JarDeltaT»
	«StandAlone:Qry_JarBucklingTexts~JarTripB»

	Разрядки
	«StandAlone:TDAStuckJarAnalysis~JarResetM»
	«StandAlone:TDAStuckJarAnalysis~JarDeltaR»
	«StandAlone:Qry_JarBucklingTexts~JarReset»


«END_CONDITION:Cond_StuckPipeJarOperation.Show»«BEGIN_CONDITION:Cond_SuckPipeBackoffAnalysis.Show»
22.3 Анализ отворота
	Исходные условия для Отворота
	До прихвата
	После прихвата

	Замеренный вес
	«StandAlone:TDAStuckBackoffAnalysis~Prior» «Units:PriorMW» 
	«StandAlone:TDAStuckBackoffAnalysis~CurrM» «Units:CurrMW»

	Крутящий момент стола ротора
	«StandAlone:TDAStuckBackoffAnalysis~Prior» «Units:PriorRotTorq»
	«StandAlone:TDAStuckBackoffAnalysis~CurrR» «Units:CurrRotTorq»

	Усилие на глубине Отворота (Метод – Площадь Давления)
	«StandAlone:TDAStuckBackoffAnalysis~Prior» «Units:PriorMdF»
	«StandAlone:TDAStuckBackoffAnalysis~CurrM» «Units:CurrMdF»

	Усилие на глубине Отворота (Метод – Плавучести)
	«StandAlone:TDAStuckBackoffAnalysis~Prior» «Units:PriorBUOYF»
	«StandAlone:TDAStuckBackoffAnalysis~CurrB» «Units:CurrBUOYF»

	Крутящий момент на глубине Отворота
	«StandAlone:TDAStuckBackoffAnalysis~Prior» «Units:PriorTorq»
	«StandAlone:TDAStuckBackoffAnalysis~CurrT» «Units:CurrTorq»

	

	Начальный Замереный Вес
	«StandAlone:TDAStuckBackoffAnalysis~InitM» «Units:InitMW»
	Начальная минимальная Затяжка / Посадка
	«StandAlone:TDAStuckBackoffAnalysis~InitO» «Units:InitOverpull»

	Конечный Замеренный Вес
	«StandAlone:TDAStuckBackoffAnalysis~SurfM» «Units:SurfMW»
	Конечный крутящий момент на столе ротора
	«StandAlone:TDAStuckBackoffAnalysis~SurfR» «Units:SurfRotTableTorq»

	Конечная Затяжка / Посадка от Замеренного Веса
	«StandAlone:TDAStuckBackoffAnalysis~SurfO» «Units:SurfOverpull»
	


«END_CONDITION:Cond_SuckPipeBackoffAnalysis.Show»«BEGIN_CONDITION:Cond_StuckPipeAppliedForce.Show»
22.4 Приложенное усилие
	[image: ]


«END_CONDITION:Cond_StuckPipeAppliedForce.Show»«BEGIN_CONDITION:Cond_StuckPipeSchematic.Show»
22.5 Схеманика
	[image: ]


«END_CONDITION:Cond_StuckPipeSchematic.Show»«END_CONDITION:Cond_StuckPipePlots.Show»«END_CONDITION:Cond_ShowStuckPipe»


Отказ от ответственности: 
Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем отчете, основана на надлежащих инженерно-технических практиках, обладатель (-и) авторских прав не несет (-ут) никакой ответственности, за действия по неосторожности или иным основаниям, за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате владения или использования отчета в плане корректности, либо причиненные иным образом в связи с данным отчетом.  Следовательно, пользователь принимает на себя ответственность и возможные риски, связанные с применением данного отчета или  какой-либо его части.
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