Инструкция по настройке корпоративных телефонных номеров.
1. Для настройки внутреннего телефонного номера необходимо перейти на необходимую АТС по адресу: 
	№
	Наименование АТС
	Ссылка

	1
	Иркутск
	http://IKT-PBX.irkoil.local/admin/

	2
	Усть-Кут
	http://UKT-PBX.irkoil.local/admin/

	3
	Завод КПХиО СУГ
	http://SUG-PBX.irkoil.local/admin/

	4
	Яракта
	http://YKT-PBX.irkoil.local/admin/

	5
	Ичеда
	http://INGKM-PBX.irkoil.local/admin/

	6
	Данилово
	http://DNGKM-PBX.irkoil.local/admin/

	7
	ЦППНГ ПСП
	http://PSP-PBX.irkoil.local/admin/



2. Нажать “Администрирование FreePBX”
                [image: C:\Users\lebedev_vp\Documents\инструкция для заведения номера\стартовая.JPG]
3. Ввести логин и пароль, который необходимо предварительно получить у ответственных лиц за данный сервис.  
[image: C:\Users\lebedev_vp\Documents\инструкция для заведения номера\авторизация.JPG]

4. Далее появится следующее окно. При нажатии кнопки “Отчеты”  --> “Распечатать список ”  можно посмотреть список внутренних номеров заведенных в АТС. 
             [image: C:\Users\lebedev_vp\Documents\инструкция для заведения номера\3.JPG]
             [image: C:\Users\lebedev_vp\Documents\инструкция для заведения номера\Список внутренних номеров.JPG]   
5. Для заведения нового номера или редактирования существующего необходимо на кнопку “Внутренний номер” появится окно где можно создать новый номер или отредактировать существующий. [image: C:\Users\lebedev_vp\Documents\инструкция для заведения номера\внутренний номер.JPG]
6. Для редактировния существующего номера необходимо  в окне поиск набрать искомый номер. 

[image: C:\Users\lebedev_vp\Documents\инструкция для заведения номера\Поиск номера.jpg]


7. Для добавления нового номера необходимо нажать “Добавить внутренний номер” далее нажать “Добавить новый Chan_Sip внутренний номер”.  Заполнить поля “Внутренний  номер”, “Отображаемое имя”,  “Секрет” 
 [image: C:\Users\lebedev_vp\Documents\инструкция для заведения номера\Окно заведения номера.JPG]
8. [bookmark: _GoBack]Далее перейти во вкладку “Расширенный”  и выбираете необходимый и согласованный для данонго пльзователя “Custom context”. Расшифровка по назначениям “Custom context” сморим в прилагаемом файле «расшифровка Dial_plans.xlsx».  После заполнения всех полей необходимо нажать “Сохранить” и “Применить изменения”
[image: C:\Users\lebedev_vp\Documents\инструкция для заведения номера\Расширенный.JPG]
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